1.能自动测量试样重量。   
2.能测定14个品种。   
3.可以显示品种编号（1到14）和品种名称（英文名称的前四个字母）。   
4.电源自动关闭。约3分钟不进行操作，电源自动切断。   
5.可以修正水分值。可以在-9.9-+9.9%的范围内，对各品种水分值进行修正。

|  |  |
| --- | --- |
| **●规格** | **PM-8188-A** |
| 测量方式 | 高频电容式（50MHz） |
| 测量对象 | 谷物等14个品种 |
| 测量范围 | 1～40%（因样品种类而异） |
| 样品容量 | 240mL |
| 使用温度范围 | 0～40℃ |
| 精度 | 水分：干燥法的标准误差为0.5％以下 　　（水分低于20%的全部样品） |
| 校正功能 | 重量：内置电子天平 温度：热敏电阻 |
| 其他功能 | 平均、 电源自动关闭 |
| 显示 | 数码显示（LCD） |
| 电源 | 电池1.5V（5#碱性电池）×4 |
| 尺寸、重量 | 125（W）×205（D）×215（H）mm、1.3Kg |
| 附属品 | 自动料斗、料斗基座、样品杯、刷子、 电池1.5V（5#碱性电池）×4、使用说明书、产品合格证 |

